

**Format di offerta tecnico/economica**

Per la realizzazione di una rete locale d’Istituto

**CIG**: 92085510AF

**CUP**: F79J21005570001

**CNP**: 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-5

Base d’asta stimata per la soluzione: **69.166,15€**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Descrizione**  | **Q.tà** | **Prezzo Unitario (IVA Esclusa)** | **Aliquota IVA** | **Prezzo unitario IVA Inclusa** | **Prezzo Totale IVA Escl.** | **Prezzo Totale IVA Inclusa** |
| Fornitura e posa in opera di armadio rack 15 U 600x600 mm completo di barra di alimentazione munita di interruttore e n.6 prese UNEL  | **5** |  |  |  |  |  |
| Fornitura e posa in opera di armadio rack 15U per sostituzione armadio esistente con armadio rack 15 U 600x600 mm completo di barra di alimentazione munita di interruttore e n.6 prese UNEL – è compresa la migrazione di tutti i collegamenti in essere.  | **5** |  |  |  |  |  |
| Fornitura e posa in opera di armadio rack 32 U 600x600 mm completo di barra di alimentazione munita di interruttore e n.6 prese UNEL  | **1** |  |  |  |  |  |
| Realizzazione punto rete doppio in cat.6 UTP completo di n.2 prese RJ-45, di cavi UTP cat.6 di scatola 503 e di patch cord di attivazione. Gli impianti verranno eseguiti a vista mediante la predisposizione di canalizzazione in PVC di dimensioni adeguate al contenimento dei cavi.  | **56** |  |  |  |  |  |
| Realizzazione punto rete singolo per AP. Gli impianti verranno eseguiti a vista mediante la predisposizione di canalizzazione in PVC di dimensioni adeguate al contenimento dei cavi. | **8** |  |  |  |  |  |
| Fornitura e posa in opera di patch panel 24 porte RJ-45 cat.6 UTP  | **10** |  |  |  |  |  |
| Realizzazione di dorsale in cavo ottico completo di n.12 fibre SM. Gli impianti verranno eseguiti a vista predisponendo canalizzazioni in PVC di dimensioni adeguate.  | **16** |  |  |  |  |  |
| Fornitura e posa in opera di cassetto ottico completo di n. 12 bussole SM LC  | **32** |  |  |  |  |  |
| Fornitura e attestazione mediante giuntatrice ad arco voltaico di fibra ottica SM – connettore LC. È compresa la certifica del link mediante OTDR  | **384** |  |  |  |  |  |
| Fornitura e configurazione switch 24 porte GE PoE+ completo di n.4 SFP  | **26** |  |  |  |  |  |
| Fornitura e configurazione switch 48 porte 4x 10GE SFP+ | **1** |  |  |  |  |  |
| Fornitura modulo ottica SFP – 1000LX completo di bretella di attivazione  | **34** |  |  |  |  |  |
| Cablaggio e Sistemazione armadi di rete esistenti mediante la fornitura di accessori guida permute e riorganizzazione interna delle patch cord di permuta. | **2** |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Totale della fornitura a corpo (IVA Esclusa) | Totale della fornitura a corpo (IVA Inclusa) |
|  |  |

Note:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_